**Памятка по профилактике безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования и снижения количества несчастных случаев при использовании газа в быту**

**Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Семикаракорске напоминает, что безопасное использование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования возможно при соблюдении следующих условий:**

- регулярное техническое обслуживание и ремонт;

- своевременная замена неисправного оборудования;

- надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, жилых помещений, при необходимости очистка и ремонт, а так же регулярная проверка тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

- замена газового оборудования у абонентов, эксплуатирующих отопительные печи с газогорелочным устройством УГОП, на отопительный аппарат полной заводской готовности;

- замена газового оборудования у абонентов, проточных водонагревателей без организованного отвода продуктов сгорания на проточные водонагреватели с организованным отводом продуктов сгорания в дымоход.

**Необходимо соблюдать следующие правила:**

- незамедлительно сообщать в филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Семикаракорске о неисправности газового оборудования, а также об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом;

- не производить самовольное выполнение работ по газификации, ремонту,

замене, установке и переносу газоиспользующего оборудования, монтажу и демонтажу приборов учета газа, переустройству дымовых и вентиляционных каналов, внесение изменений в конструкцию газоиспользующего

оборудования;

- не допускать случаев одновременной работы вентиляционного оборудования

с принудительным вытяжкой и газоиспользующего оборудования,

находящегося в одном помещении;

- не выполнять действия по переустройству помещений, в результате которых нарушается приток наружного воздуха;

- эксплуатировать газовое оборудование в соответствии с установленными для такого оборудования техническими требованиями.

**Правила безопасности при эксплуатации отопительной печи с газогорелочным устройством УГОП:**

- проверять тягу до включения и во время работы газовой горелки;

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ полностью закрывать шибер, наличие отверстия (среза) диаметром не менее 15 мм на шибере ОБЯЗАТЕЛЬНО;

- не оставлять без присмотра работающую установку;

- продолжительность работы газовой горелки в отопительно-варочной печи не должна составлять более 2х часов, а промежуточный интервал между топками должен быть не менее 1-1,5 час;

- после окончания пользования газом закрывать кран на горелке и перед нею;

- при работе горелки необходимо обеспечить вентиляцию в помещении, в котором она установлена.

**При эксплуатации проточных водонагревателей без организованного отвода продуктов сгорания:**

категорически запрещается эксплуатировать водонагреватель без подсоединения к дымоходу в закрытых помещениях, не имеющих постоянной циркуляции свежего воздуха. Использование водонагревателя данного типа в замкнутых помещениях может быть смертельно опасно;- при работе водонагревателя ОБЯЗАТЕЛЬНО открыть форточку;

- беспрерывная работа «без дымоходного» проточного водонагревателя не должна превышать 10-15 минут.

**При обнаружении в помещении утечки газа необходимо:**

- немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием;

- перекрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему;

- при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона СУГ;

- незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа;

- в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные);

- не зажигать огонь, не курить;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды;

- оповестить о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме;

- покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации, а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы.

**Пожарно-спаса- Филиал ПАО «Газпром газораспределение**

**тельная служба Ростов-на-Дону» в г. Семикаракорске:**

**01, 101,112 ул. Островского, 1, тел. Прием. 8 (86356) 4-10-79;**

 **АДС 04; 104; 4-21-42; ВДГО 4-29-15**